Week 12 – TCP-IP PDU interpretation

Test Data input to be given to the program

010001010000000000000010000111010000000111001101010000000000000010000000 0000011000000000 0000000011000000101010000000000101100110100000000111011111110101000011000001000000011111 0000000001010000111101010011001001100100101100100110010010110010011010111010011001010100 100100100101000000011000001110011010001000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111